SMP70\_01.avi -> max 90 % mocy

SMP70\_02.avi -> 25% mocy

SMP70\_03.avi -> 20%